**Volet industriëlle simple paroi**

*Marque de référence : ASSA ABLOY*

Volet industriëlle automatique à lamelles simple paroi en acier ou aluminium.

*Dimensions:*

Largeur XXXXmm x hauteur XXXXmm

*Types de lamelles simple paroi*

1.1430:

Normbre de lamelles par m (hauteur): 18

largeur maximale acier: 4.900mm

largeur maximale alu: 3.600mm

1.440

Normbre de lamelles par m (hauteur): 14,5

largeur maximale acier: 7.200mm

largeur maximale alu: 5.300mm

1.1460

Normbre de lamelles par m (hauteur): 10,3

largeur maximale acier: 8.400mm

largeur maximale alu: 6.000mm

1.1510

Normbre de lamelles par m (hauteur): 36

largeur maximale acier: 3.500mm

largeur maximale alu: 1.800mm

1.1530

Normbre de lamelles par m (hauteur): 15

largeur maximale acier: 5.000mm

largeur maximale alu: 3.900mm

1.1540

Normbre de lamelles par m (hauteur): 16

largeur maximale acier: 6.200mm

largeur maximale alu: 4.700mm

1.1550

Normbre de lamelles par m (hauteur): 13

largeur maximale acier: 6.400mm

largeur maximale alu: 4.800mm

1.1560

Normbre de lamelles par m (hauteur): 10

largeur maximale acier: 7.000mm

largeur maximale alu: 5.200mm

1.1590

Normbre de lamelles par m (hauteur): 9

largeur maximale acier: 9.900mm

largeur maximale alu: 7.000mm

1.1620

Normbre de lamelles par m (hauteur): 11

largeur maximale acier: 7.300mm

largeur maximale alu: 5.300mm

1.1630

Normbre de lamelles par m (hauteur): 10

largeur maximale acier: 6.200mm

largeur maximale alu: 5.600mm

*Types de lamelles simples perforées*

1.144L

Perforation en mm: 3,0

Passage d’air par m²:: 26%

largeur maximale acier: 6.600mm

largeur maximale alu: 4.900mm

largeur maximale acier inoxydable: 6.600mm

1.146L

Perforation en mm: 4,0

Passage d’air par m²: 24%

largeur maximale acier: 8.800mm

largeur maximale alu: 6.100mm

1.155L

Perforation en mm: 3,0

Passage d’air par m²:: 20%

largeur maximale acier: 6.400mm

1.162L

Perforation en mm: 3,5

Passage d’air par m²: 28%

largeur maximale acier: 7.200mm

largeur maximale alu: 5.300mm

*Finitions*

Acier zingué

Acier zingué plastifié

Aluminium

Aluminium plastifié

Acier inoxydable

Coulisse type 1.1369

Dimensions 80x78x80mm

Matériel: 3,0mm acier

Poids: 5,8kg/m

Longueurs standards: 3.600mm, 4.200mm, 4.800mm, 5.400mm, 6.000mm, 6.600mm

Crochets anti-tempête:

1.100D:

Dimensions 400x50x13mm

diam. De rouleau 35mm, hauteur 48mm

1.1460:

Dimensions 320x50x13mm

diam. De rouleau 35mm, hauteur 48mm

Consoles de renfort sont conseillé pour répondre à des charges de vent élévées.

**Coordonnées:**

Tim Van den Dries
GSM: + 32 492 25 98 03
tim.vandendries@assaabloy.com

[www.assaabloyentrance.be](http://www.assaabloyentrance.be/)